**Электронный ошейник Aetertek AT-918**

\* Управление на дистанции до 350 метров удаленного диапазона

\* Резиновые кнопки пульта

\* Звуковой сигнал, вибрация и ударные методы коррекции

\* Может быть использован в течение 1 или 2 собаки

\* 9 уровней для разряда, звуковой сигнал и функцию вибрации

\* Погружной ресивер (собака может купаться)

\* Аккумуляторные пульт и ресивер, перезаряжаемые от зарядного устройства

\* Абсолютно новая модель от Aetertek

\* Гарантия 1 год

**В комплекте:**

1. ресивер
2. пульт
3. антенна
4. длинные зубцы коррекции (электроды)
5. короткие зубцы коррекции (электроды)
6. непромокаемый ошейник из нейлона
7. тест-лампа для определения электроразряда на электродах
8. зарядное устройство
9. матерчатая сумка для перевозки и хранения
10. инструкция на английском языке (инструкция на русском языке на сайте antigav.ru)
11. Ремень ошейника 21см-52см

**Быстрый старт**

Шаг 1: Зарядите пульт. Значок батареи на ЖК-дисплее покажет, когда аккумулятор зарядится полностью.

Шаг 2: Установите антенну на пульт и убедитесь, что антенна надежно закреплена (не прикладывайте чрезмерных усилий при закручивании, чтобы не повредить пульт или антенну).

Шаг 3: Заверните металлические зубцы (электроды) на ресивере.

Шаг 4: Зарядите ресивер. Красный светодиод ресивера светится во время зарядки. Когда зарядка закончится, загорится синий светодиод. Полная зарядка аккумулятора занимает около 3 часов. Совет: Рекомендуется в течение первых 3 раз заряжать пульт и ресивера не менее 4 часов.

Шаг 5: Синхронизация ресивера и пульта.

Отключите зарядное устройство. Если ресивер готов к синхронизации, то загорится красный световой индикатор.

Установите уровень воздействия отличный от 0 и сразу же нажмите любую из функциональных кнопок (разряд, звуковой сигнал, вибрация) на пульте. Как только ресивер синхронизируется с пультом, то погаснет красный индикатор и будет мигать каждые 10 секунд синий индикатор. Если уровень воздействия на нуле, то сигналы пульта будут заблокированы и синхронизации не произойдет. **Примечание:** Если ресивер был выключен, то нажмите и удерживайте кнопку On/Off, пока не загорится красный индикатор. Шаг 6: Проверьте работу кнопок (звуковой сигнал, вибрация, удары). Для проверки электроразряда используйте тест-лампу, закрепив ее на электродах.

Шаг 7: Отрегулируйте интенсивность и длительности функций двумя кнопками на правой стороне пульта: вверх и вниз. Up кнопка увеличить

Шаг 8: Выберите режим собаки: 1 собака (Dogl), 2 собака (Dog2) или обе собаки (DogOO).

Шаг 8: Наденьте ресивер с ошейником на шею собаки максимально плотно (между ремнем ошейника и шеей собаки должен помещаться один палец). Если не будет контакта электродов непосредственно с кожей, то электростатический разряд не будет действовать на собаку. Начинайте обучение питомца, используя самые низкие уровни воздействия и повышая их только по мере необходимости.

ООО «Антигав» antigav.ru. Гарантия 1 год.